

**Inbouw hygrostaat**



Door gebruik te maken van deze inbouw hygrostaat voor onze drogers uit de DF-serie kunt u het werk overlaten aan de onze ontvochtiger. Eenvoudig traploos RV percentage instellen op de gewenste waarde liggend tussen de 20% en 80% relatieve luchtvochtigheid waarna deze regeling de droger aan of uit stuurt naar gelang de gemeten relatieve vochtigheid en de door u ingestelde relatieve vochtigheid.

|  |  |
| --- | --- |
| **Instelbereik** | 20% - 80% RV |
| **Aansluiting** | potentieel vrij kontakt |
| **Slangaansluiting** | ½” incl. wartel. |