

**Beschermrooster**



**Beschermrooster halogeen**

Eurolux 300W - 180 x 145mm

Metalen beschermrooster met klik-bevestiging ter bescherming van het glas van een halogeenarmatuur. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 69.090 |
| EAN code | 8713265023890 |
| Merk | Eurolux |
| Materiaal | verchroomd staal |
| Toepassing | voor Eurolux 300 Watt armatuur |
| Afmeting(en) | 180 x 145 mm |
| Exclusief | halogeenarmatuur |

**Beschermrooster halogeen**

Eurolux 1000W - 280 x 210mm

Metalen beschermrooster met klik-bevestiging ter bescherming van het glas van een halogeenarmatuur. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 69.091 |
| EAN code | 8713265023906 |
| Merk | Eurolux |
| Materiaal | verchroomd staal |
| Toepassing | voor Eurolux 1000 Watt armatuur |
| Afmeting(en) | 280 x 210 mm |
| Exclusief | halogeenarmatuur |