

**Ruit halogeenarmatuur**



**Ruit halogeenarmatuur**

500W - 174x133mm

Reserveruit van gehard veiligheidsglas voor halogeenarmatuur. Bij breuk dient de ruit direct vervangen te worden. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 69.000 |
| EAN code | 8713265015321 |
| Omschrijving | Ruit voor 500 Watt |
| Afmetingen (bxh) | 175x133 mm |

**Ruit halogeenarmatuur**

300W - 177x140mm - Eurolux

Reserveruit van gehard veiligheidsglas voor halogeenarmatuur. Bij breuk dient de ruit direct vervangen te worden. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 69.002 |
| EAN code | 8713265015345 |
| Omschrijving | Ruit voor 300 Watt Eurolux |
| Afmetingen (bxh) | 177x140 mm |

**Ruit halogeenarmatuur**

500W - 175x142mm - Vetec

Reserveruit van gehard veiligheidsglas voor halogeenarmatuur. Bij breuk dient de ruit direct vervangen te worden. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 69.003 |
| EAN code | 8713265034513 |
| Omschrijving | Ruit voor 500 Watt |
| Afmetingen (bxh) | 178x142 mm |

**Ruit halogeenarmatuur**

1000W - 330x215mm

Reserveruit van gehard veiligheidsglas voor halogeenarmatuur. Bij breuk dient de ruit direct vervangen te worden. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 69.050 |
| EAN code | 8713265015352 |
| Omschrijving | Ruit voor 1000 Watt |
| Afmetingen (bxh) | 330x215 mm |

**Ruit halogeenarmatuur**

1000W - 294x224mm

Reserveruit van gehard veiligheidsglas voor halogeenarmatuur. Bij breuk dient de ruit direct vervangen te worden. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 69.051 |
| EAN code | 8713265015369 |
| Omschrijving | Ruit voor 1000 Watt |
| Afmetingen (bxh) | 294x224 mm |

**Ruit halogeenarmatuur**

1000W - 300x210mm - Eurolux

Reserveruit van gehard veiligheidsglas voor halogeenarmatuur. Bij breuk dient de ruit direct vervangen te worden. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 69.053 |
| EAN code | 8713265015383 |
| Omschrijving | Ruit voor 1000 Watt Eurolux |
| Afmetingen (bxh) | 300x210 mm |

**Ruit halogeenarmatuur**

1000W - 265x195mm - Vetec

Reserveruit van gehard veiligheidsglas voor halogeenarmatuur. Bij breuk dient de ruit direct vervangen te worden. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 69.054 |
| EAN code | 8713265034520 |
| Omschrijving | Ruit voor 1000 Watt Vetec |
| Afmetingen (bxh) | 265x195 mm |

**Ruit halogeenarmatuur**

1000W - 280x205

Reserveruit van gehard veiligheidsglas voor halogeenarmatuur. Bij breuk dient de ruit direct vervangen te worden. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 69.055 |
| EAN code | 8713265021728 |
| Omschrijving | Ruit voor 1000 Watt |
| Afmetingen (bxh) | 280x205 mm |

**Ruit halogeenarmatuur**

500W - 225x187

Reserveruit van gehard veiligheidsglas voor halogeenarmatuur. Bij breuk dient de ruit direct vervangen te worden. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 69.056 |
| EAN code | 8713265022480 |
| Omschrijving | Ruit voor 500 Watt |
| Afmetingen (bxh) | 225x187 mm |

**Ruit halogeenarmatuur**

1500W - 395x225mm

Reserveruit van gehard veiligheidsglas voor halogeenarmatuur. Bij breuk dient de ruit direct vervangen te worden. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 69.057 |
| EAN code | 8713265022497 |
| Omschrijving | Ruit voor 1500 Watt |
| Afmetingen (bxh) | 395x225 mm |

**Ruit halogeenarmatuur**

1500W - 259x222mm

Reserveruit van gehard veiligheidsglas voor halogeenarmatuur. Bij breuk dient de ruit direct vervangen te worden. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 69.058 |
| EAN code | 8713265015390 |
| Omschrijving | Ruit voor 1500 Watt |
| Afmetingen (bxh) | 359x222 mm |