

**Steigerklem**



**Steigerklem**

voor Gladiator 36 en 72 Watt

Steigerklem voor het bevestigen van een Gladiator bouwlamp aan een horizontaal, vertikaal of diagonaal geplaatste steigerbuis 42 tot 51 mm. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 70.023 |
| EAN code | 8713265025597 |
| Merk | Eurolux |
| Toepassing | voor Gladiator 36 - 55 - 72 Watt |

**Steigerklem**

voor halogeenarmaturen  
300-1000W - met M8x30 bout

Steigerklem voor het bevestigen van een halogeen- of gasontladingsarmatuur aan een horizontaal, vertikaal of diagonaal geplaatste steigerbuis 42 tot 51 mm. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 70.024 |
| EAN code | 8713265025641 |
| Merk | Eurolux |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Diameter | voor 42-51 mm steigerbuis |
| Toepassing | voor halogeenarmaturen |

**Steigerklem**

Hqit armatuur 1000 - 2000 W  
bout M12 x 40

Steigerklem voor het bevestigen van een halogeen- of gasontladingsarmatuur aan een horizontaal, vertikaal of diagonaal geplaatste steigerbuis 42 tot 51 mm. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 70.025 |
| EAN code | 8713265027027 |
| Merk | Eurolux |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Diameter | voor 42-51 mm steigerbuis |
| Toepassing | voor HQI-T armaturen 1000 en 2000 Watt |

**Steigerklem**

Hqit armaturen 70 - 400 W  
2 sleuven M10 - 60 tot 110 mm

Steigerklem voor het bevestigen van een halogeen- of gasontladingsarmatuur aan een horizontaal, vertikaal of diagonaal geplaatste steigerbuis 42 tot 51 mm. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 70.025.01 |
| EAN code | 8713265044307 |
| Merk | Eurolux |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Diameter | voor 42-51 mm steigerbuis |
| Toepassing | voor HQI-T armaturen tot en met 400 Watt |