

**60041D**



**Halogeenarmatuur 500W HFS**

klasse II - 230V - 5m kabel
op vast statief HFS

Halogeen armaturen klasse II zijn zowel geschikt voor permanente opstelling als voor gebruik op de werkvloer binnen handbereik. Hierdoor zijn deze armaturen uitermate geschikt voor gebruik in de bouw. Maximale lichtbron 1000W. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 60.041D |
| EAN code | 8713265024873 |
| Merk | Eurolux |
| Spanning | 230 Volt |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Contactstop | spatwaterdicht |
| Lichtbron | 500 Watt |
| Lamphouder | R7s |
| Standaard | HFS vaste standaard |
| Kleur | zwart |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Keur | KEMA-KEUR |
| Afmetingen (hxbxd) | 380x290x490 mm |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Lumen | 8500 |