

**60046D**



**Halogeenarmatuur 1000W VFS**

klasse II - 230V - 10m kabel  
op verstelbaar statief VFS

Halogeen armaturen klasse II zijn zowel geschikt voor permanente opstelling als voor gebruik op de werkvloer binnen handbereik. Hierdoor zijn deze armaturen uitermate geschikt voor gebruik in de bouw. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 60.046D |
| EAN code | 8713265014287 |
| Merk | Eurolux |
| Spanning | 230 Volt |
| Kabel | 10 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Contactstop | spatwaterdicht |
| Lichtbron | 1000 Watt |
| Lamphouder | R7s |
| Standaard | VFS kantelbare standaard |
| Kleur | zwart |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Keur | KEMA-KEUR |
| Afmetingen (hxbxd) | 370x290x435 mm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Lumen | 22000 |