

**6041410**



**Halogeenarmatuur 1000W**

klasse II - 230V - 10m kabel

Halogeen armaturen klasse II zijn zowel geschikt voor permanente opstelling als voor gebruik op de werkvloer binnen handbereik. Hierdoor zijn deze armaturen uitermate geschikt voor gebruik in de bouw. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 60.414.10 |
| EAN code | 8713265036760 |
| Merk | Vetec |
| Spanning | 230 Volt |
| Kabel | 10 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Lichtbron | 1000 Watt |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Lamphouder | R7s |
| Contactstop | spatwaterdicht |
| Kleur | zwart |
| Keur | KEMA-KEUR |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Afmetingen (hxbxd) | 300x320x190 mm |
| Lumen | 22000 |