

**6020801**



**Halogeenarmatuur 200W**

klasse III - 24V - 10m kabel

Halogeen armaturen klasse III zijn speciaal geschikt voor het gebruik in kruip- en vochtige ruimten. De armaturen werken op laagspanning met behulp van een veiligheidstransformator. (veiligheidsspanning is minder dan 50 Volt). Geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 60.208.01 |
| EAN code | 8713265019800 |
| Merk | Eurolux |
| Spanning | 24 Volt |
| Kabel | 10 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,5 mm² |
| Contactstop | CEE 2P-16A |
| Lichtbron | 200 Watt |
| Lamphouder | R7s |
| Beschermklasse | III (veilige spanning) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Lumen | 3000 |