

**70008**



**Standaard VFS**

voor armaturen 300-500W
met geïsoleerde handgreep

Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 70.008 |
| EAN code | 8713265015901 |
| Merk | Eurolux |
| Omschrijving | verstelbare standaard VFS 300 |
| Materiaal | zwart geëpoxeerd staal |
| Inclusief | bevestigingsmateriaal M8 bouten en moeren |
| Gebruik | Voor klasse II of klasse III veiligheidsarmaturen |