

**5707001**



**Veiligheidstrafo 42V - 1200vA**

4 contactdozen CEE 42V

Volrubber kast met veiligheidstransformator volgens EN60742 en NEN 10742. Voorzien van aansluitsnoer H07RNF 2x1mm2 met aangespoten contactstop en primair beveiligd met een thermische resetknop. De contactdozen zijn eenvoudig te vervangen zonder de kast te openen. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 57.070.01 |
| EAN code | 8713265046509 |
| Merk | Connectra |
| Spanning primair | 230 Volt |
| Spanning secundair | 42 Volt |
| Vermogen | 1200 VA |
| Beveiliging | thermische resetautomaat |
| Materiaal (behuizing) | volrubber |
| Contactdozen | 4 x CEE 42V |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F / NWPK (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Uitgangen | 4 uitgangen 300 VA of 2 uitgang 600 VA |
| Gewicht | 15 kg |
| Afmetingen (lxbxh) | 395x395x410 mm |