

**5513100**



**Bouwlamp LED 300 Watt**

klasse 1 - zonder snoer  
GROEN - 25500 Lumen

LED bouwlamp voorzien van een SMD LED 300W, grijze behuizing met gematteerd glas, zonder kabel. Klasse I, uitsluitend geschikt voor vaste montage aan wand, muur, plafond of andere vaste steunpunten binnen- of buitenshuis. Montage minimaal 2,50 meter hoog, buiten handbereik. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 55.131.00 |
| EAN code | 8713265053361 |
| Merk | Vetec |
| Type | SMD 300-1 |
| Spanning | 230 Volt |
| Kabel | geen |
| Lichtbron | SMD LED 300W |
| Kleur | grijs |
| Beschermklasse | I (geaard) |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Keur | CE |
| Lumen | 25500 |
| Lichttemperatuur | groen |

