

**5522030**



**Bouwlamp LED 90 Watt**

klasse II - 5 meter snoer
op kantelbaar statief

LED bouwlamp klasse II voorzien van een SMD LED 90W, zwarte behuizing met gematteerd glas, 5 meter kabel H07RN-F 2x1mm², gemonteerd op kantelbare standaard VFS. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 55.220.30 |
| EAN code | 8713265047469 |
| Merk | Eurolux |
| Spanning | 230 Volt |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Lichtbron | SMD LED 90W |
| Kleur | zwart |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Keur | CE |
| Lumen | 9000 |
| Lichttemperatuur | 4000 K |
| Standaard | VFS kantelbare standaard |