

**6106030**



**Bouwlamp Gladiator 36W - III**

12V - DC - 5m NWPK 2X1.5mm2
met sigarettenplug

Gladiator bouwlamp met een slagvaste en waterbestendige twee-componenten behuizing en een transparante polycarbonaat ruit. Door een brede lichtbundel wordt de gehele werkplek egaal verlicht. Optioneel is 1 CEE contactdoos. Met een adapter zijn de armaturen op een statief te plaatsen. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 61.060.30 |
| EAN code | 4017506030697 |
| Merk | Eurolux |
| Vermogen | 36 Watt |
| Opgenomen vermogen | 43 Watt |
| Spanning | 12 Volt= |
| Beschermklasse | III (veilige spanning) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Lamphouder | 2G10 (PL-lamphouder 4-pins) |
| Lichtbron | PLL-lamp 36 Watt / 840 |
| Lumen | 2800 lumen |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,5 mm² |
| Contactdozen | geen |
| Schakelaar | nee |
| Noodverlichting (safety) | geen |
| Afmetingen (hxbxd) | 32 x 30 x 11,5 cm |
| Gewicht | 3 kg |
| Keur | CE |
| Contactstop | Sigarettenpug 12V |