

**6105020**



**Bouwlamp Spartacus II**

PL-E 57W - IP65

Professionele koepellamp met twee componenten behuizing en slagvaste polycarbonaatkap voor toepassing in ruimten waar de plaats van het armatuur vaak wisselt. Snelle bevestiging door geïntegreerde ophanghaak. Met gesloten brede reflectorkap voor egale spreiding van het licht. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 61.050.20 |
| EAN code | 4017506051289 |
| Merk | Sonlux |
| Vermogen | 32 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Beschermklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Lamphouder | PL-E |
| Lichtbron | PL-E lamp 57Watt |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 2 x 1,0 mm² |
| Contactdozen | geen |
| Schakelaar | Nee |
| Afmetingen (hxbxd) | 380 x 320 x 320 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Lumen | 4300 |