

**6114900**



**Bouwlamp Spartacus I**

E27 - 75W - IP54  
1 contactdoos voor doorlus

Professionele koepellamp met twee componemten behuizing en slagvaste polycarbonaatkap voor toepassing in ruimten waar de plaats van het armatuur vaak wisselt. Zowel staand als hangend te gebruiken. Technische gegevens:

|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnummer | 61.149.00 |
| EAN code | 4017506055959 |
| Merk | Sonlux |
| Vermogen | 75 Watt |
| Spanning | 230 Volt |
| Beschermklasse | I (geaard) |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Lamphouder | E27 |
| Lichtbron | Gloeilamp max. 75W |
| Kabel | 5 meter |
| Kabelsoort | H07RN-F (neopreen) |
| Aders/doorsnede | 3 G 1,5 mm² |
| Contactdozen | 1 x Schuko 230V |
| Schakelaar | Nee |
| Afmetingen (hxbxd) | 345 x 185 x 185 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Lumen | 825 |