

**Master UBX**



* Premium-komschijf
* Met inductief gelaste segmenten voor trillingsarm werken
* Maximale slijpprestaties
* Zeer hoge standtijd
* Ideaal voor renovatieslijpers

Toepassing: Beton, betonproducten, dekvloer, tegellijm, pleisterwerk.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Artikelnummer** | **Diameter Ø** | **Asgat** | **Aantal segmenten** | **Totaal hoogte (mm)** |
| S350035 | 115 | 22.23 | 5 | 22 |
| S350036 | 125 | 22.23 | 6 | 22 |
| S350070 | 125 | M14 | 6 | 30 |
| S350037 | 150 | 19 | 7 | 22 |
| S350038 | 180 | 22.23 | 8 | 30 |
| S350039 | 180 Flat | 22.23 | 8 | 30 |