

**BFT**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing     | Sterk gewapend beton |
| Diameters Ø | 600-700-800-900-1000-1100-1200 |
| Asgat | 60 |
| Segmenthoogte     | 10 mm |
| Gebruik | Nat |