

**Asfalt profi**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing     | Asfalt, verse beton, gasbeton |
| Diameters Ø | 300-350-400 |
| Asgat | 20-25,4 |
| Segmenthoogte     | 10 mm |
| Gebruik | nat |

|  |  |
| --- | --- |
| N6420630 | UITLOOPARTIKEL - Dia-TS / Van Deursen / 300x20,0 mm / Laser Asphalt Profi / 38x3,0x10 mm / 18 Segm. / gesegmenteerd / RAL 3001 / Signaalrood |
| N6420634 | UITLOOPARTIKEL - Dia-TS / Van Deursen / 350x20,0 mm / Laser Asphalt Profi / 38x3,2x10 mm / 21 Segm. / gesegmenteerd / RAL 3001 / Signaalrood |
| N6420636 | UITLOOPARTIKEL - Dia-TS / Van Deursen / 350x25,4 mm / Laser Asphalt Profi / 38x3,2x10 mm / 21 Segm. / gesegmenteerd / RAL 3001 / Signaalrood |
|   |   |
| ZL74010 | 300/20,0 Pristis Lsr Asfalt Profi 38x3,0x10 18S Zwart |
| ZL74012 | 300/25,4 Pristis Lsr Asfalt Profi 38x3,0x10 18S Zwart |
| ZL74014 | 350/20,0 Pristis Lsr Asfalt Profi 38x3,2x10 21S Zwart |
| ZL74016 | 350/25,4 Pristis Lsr Asfalt Profi 38x3,2x10 21S Zwart |
| ZL74018 | 400/20,0 Pristis Lsr Asfalt Profi 40x3,6x10 24S Zwart |
| ZL74019 | 400/25,4 Pristis Lsr Asfalt Profi 40x3,6x10 24S Zwart |
|   |   |