

**PMH 20-40 kW**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing | Beton |
| Diameters Ø | 800-900-1000-1200-1400-1600 |
| Asgat | 60 |
| Segmenthoogte | 11 mm |
| Gebruik | Nat |

20-40 kW