

**DFE 20T**



230V elektrische kachel met radiaal ventilator, geschikt voor het aansluiten van slangen. Prima geschikt voor het verwarmen van moeilijk te bereiken ruimten. De DFE 20 T wordt ook veel in de brand- en waterschade branche toegepast. De Dryfast elektrische kachel wordt ook wel verkocht met als type aanduiding 20CT of VTB3000.

Verwarmingscapaciteit  
  
3 kW  
  
  
  
Aansluitspanning  
  
230 V / 50 Hz  
  
  
  
Stroomopname per fase  
  
14 A  
  
  
  
Ventilator  
  
radiaal  
  
  
  
Luchtopbrengst   
  
200 m³/uur  
  
  
  
Aansluiting luchtslang ø  
  
100 mm  
  
  
  
Mobiliteit  
  
draagbaar  
  
  
  
Afmetingen L x B x H  
  
400 x 270 x 340 mm  
  
  
  
Gewicht  
  
9 kg  
  
  
  
Geluidniveau  
  
44 dB(A) @ 1 m  
  
  
  
Aanbevolen zekering  
  
16 A  
  
  
  
Regeling  
  
thermostaat  
  
  
  
Aanbevolen verlengkabel  
  
230 V / 3 x 2,5 mm²  
  
  
  
Oververhittingbeveiliging  
  
82°C  
  
  
  
Temperatuur verhoging  
  
60°C  
  
  
  
Maximale omgevingstemperatuur  
  
40°C