

**DFE 20T**



230V elektrische kachel met radiaal ventilator, geschikt voor het aansluiten van slangen. Prima geschikt voor het verwarmen van moeilijk te bereiken ruimten. De DFE 20 T wordt ook veel in de brand- en waterschade branche toegepast. De Dryfast elektrische kachel wordt ook wel verkocht met als type aanduiding 20CT of VTB3000.

Verwarmingscapaciteit

3 kW

Aansluitspanning

230 V / 50 Hz

Stroomopname per fase

14 A

Ventilator

radiaal

Luchtopbrengst

200 m³/uur

Aansluiting luchtslang ø

100 mm

Mobiliteit

draagbaar

Afmetingen L x B x H

400 x 270 x 340 mm

Gewicht

9 kg

Geluidniveau

44 dB(A) @ 1 m

Aanbevolen zekering

16 A

Regeling

thermostaat

Aanbevolen verlengkabel

230 V / 3 x 2,5 mm²

Oververhittingbeveiliging

82°C

Temperatuur verhoging

60°C

Maximale omgevingstemperatuur

40°C