

**DFE 25/DFE 25T**



Kleine oersterke 230V elektrische kachel speciaal voor de bouw. De DFE25T is voorzien van een ingebouwde thermostaat. De elektrische kachel wordt verkocht onder de naam TDE25 door Trotec in Duitsland en heeft ook wel de type aanduiding DE15, DE25 of DE25T in Nederland.

Verwarmingscapaciteit  
  
3 kW  
  
  
  
Aansluitspanning  
  
230 V / 50 Hz  
  
  
  
Stroomopname per fase  
  
13,4 A  
  
  
  
Ventilator  
  
axiaal  
  
  
  
Luchtopbrengst  
250 m³/uur  
  
  
  
Aansluiting luchtslang   
  
160 mm  
  
  
  
Mobiliteit  
  
draagbaar  
  
  
  
Afmetingen L x B x H  
  
279 x 254 x 305 mm  
  
  
  
Gewicht  
  
9,2 kg  
  
  
  
Geluidniveau  
  
48 dB(A) @ 1 m  
  
  
  
Aanbevolen zekering  
  
16 A  
  
  
  
Aanbevolen verlengkabel  
230 V / 3 x 2,5 mm²  
  
  
  
Thermostaat  
  
alleen in DFE25T  
  
  
  
Oververhittingbeveiliging  
  
63°C

Temperatuur verhoging  
40°C

Maximale omgevingstemperatuur  
  
50°C