

**DFE 40T**



400V elektrische kachel met radiaal ventilator, geschikt voor het aansluiten van slangen. Prima geschikt voor het verwarmen van moeilijk te bereiken ruimten. Deze kachels worden ook veel in de brand- en waterschade branche toegepast. De DFE40T elektrische kachels van Dryfast hebben ook wel de type aanduiding 40CT of VTB9000.

Verwarmingscapaciteit  
  
9 kW  
  
  
  
Aansluitspanning  
  
400V / 50 Hz  
  
  
  
Stroomopname per fase  
  
14 A  
  
  
  
Ventilator  
  
radiaal  
  
  
  
Luchtopbrengst  
  
450 m³/uur  
  
  
  
Aansluiting luchtslang ø  
  
125 mm  
  
  
  
Mobiliteit  
  
draagbaar  
  
  
  
Afmetingen L x B x H  
  
680 x 270 x 340 mm  
  
  
  
Gewicht  
  
16 kg  
  
  
  
Geluidniveau  
  
57 dB(A) @ 1 m  
  
  
  
Aanbevolen zekering  
  
16 A  
  
  
  
Aanbevolen verlengkabel  
  
400 V / 16 A / 5 x 2,5 mm²  
  
  
  
Regeling  
  
thermostaat  
  
  
  
Stekker  
  
CEE, 16 A, 5 polig  
  
  
  
Oververhittingbeveiliging  
  
63°C  
  
  
  
Temperatuur verhoging  
  
50°C  
  
  
  
Maximale omgevingstemperatuur  
  
50°C