

**DFE 80T**



400V elektrische kachel met radiaal ventilator, geschikt voor het aansluiten van slangen. Prima geschikt voor het verwarmen van moeilijk te bereiken ruimten. Deze kachels worden ook veel in de brand- en waterschade branche toegepast. Deze DFE80T wordt ook wel aangeboden als type 80CTS, 80CT of VTB15000.

Verwarmingscapaciteit

9/15 kW

Aansluitspanning

400V / 50 Hz

Stroomopname per fase

23 A

Ventilator

radiaal

Luchtopbrengst
900 m³/uur

Aansluiting luchtslang ø
150 mm

Mobiliteit
verrijdbaar
Afmetingen L x B x H
980 x 450 x 430 mm
Gewicht
24 kg
Geluidniveau
62 dB(A) @ 1 m

Aanbevolen zekering

32 A

Aanbevolen verlengkabel

400 V / 32 A / 5 x 2,5 mm²

Regeling

thermostaat

Stekker

CEE, 32 A, 5 polig

Oververhittingbeveiliging

63°C

Temperatuur verhoging

50°C

Maximale omgevingstemperatuur

50°C