

**DFS 3**



Draagbare, elektrische straler voor directe werkplekverwarming. Ideaal voor schilders, tegelzetters en installatiepersoneel. De firma Trotec levert deze elektrische kachel onder de naam TDS3. De infraroodstraler wordt ook wel aangeboden met type aanduiding DS3, IR3 of DIR14.

Verwarmingscapaciteit  
  
3 kW  
  
  
  
Aansluitspanning  
  
230 V / 50 Hz  
  
  
  
Stroomopname per fase  
  
13,6 A  
  
  
  
Mobiliteit  
  
draagbaar  
  
  
  
Afmetingen L x B x H  
  
460 x 330 x 630 mm  
  
  
  
Gewicht  
  
9,5 kg  
  
  
  
Geluidniveau  
  
n.v.t.  
  
  
  
Aanbevolen zekering  
  
16 A  
  
  
  
Aanbevolen verlengkabel  
  
230 V / 3 x 2,5 mm²  
  
  
  
Temperatuur verhoging  
  
± 25°C  
  
  
  
Maximale omgevingstemperatuur  
  
40°C