

**"Extreme" vlakbeitel**



**"Extreme" vlakbeitel**

Uitvoering

Beitel voorzien van versterkte zeskant schacht en uiteinde van de beitel voorzien van power-groeven voor optimale breekkracht en materiaalafvoer. Drie stappen geharde beitel met als resultaat een extreem harde en slijtvaste punt, elastische schacht en een slijtvaste opname.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art.nr. |   | Omschrijving | Breedte | Lengte |
| 215.1110 |   | Plattebeitel | 25 | 280 |
| 215.1111 |   | Plattebeitel | 25 | 400 |