

**Fijnvertand (8/12)**



**BiM Gatzagen, fijnvertand (8/12)**

Uitvoering

FV-type met regelmatige fijnvertanding (8/12 tpi) , max. snijdiepte 38 mm.

Toepassing

Voor het zagen in dunwandig plaatmateriaal met een maximum wanddikte van 2,0 mm. Roestvaststaal tot max. 1,0 mm dikte.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art.nr. |   | Diam. (mm) | Diam. (inch) | Snijdiepte |
| 530.5140 |   | 14,0 | 9/16" | 38 |
| 530.5160 |   | 16,0 | 5/8" | 38 |
| 530.5170 |   | 17,0 | 11/16" | 38 |
| 530.5190 |   | 19,0 | 3/4" | 38 |
| 530.5200 |   | 20,0 | 25/32" | 38 |
| 530.5210 |   | 21,0 | 13/16" | 38 |
| 530.5220 |   | 22,0 | 7/8" | 38 |
| 530.5230 |   | 23,0 | 19/21" | 38 |
| 530.5240 |   | 24,0 | 15/16" | 38 |
| 530.5250 |   | 25,0 | 1" | 38 |
| 530.5270 |   | 27,0 | 1-1/16" | 38 |
| 530.5290 |   | 29,0 | 1-1/8" | 38 |
| 530.5300 |   | 30,0 | 1-3/16" | 38 |
| 530.5320 |   | 32,0 | 1-1/4" | 38 |
| 530.5350 |   | 35,0 | 1-3/8" | 38 |
| 530.5380 |   | 38,0 | 1-1/2" | 38 |
| 530.5400 |   | 40,0 | 1-9/16" | 38 |
| 530.5410 |   | 41,0 | 1-5/8" | 38 |
| 530.5430 |   | 43,0 | 1-11/16" | 38 |
| 530.5440 |   | 44,0 | 1-3/4" | 38 |
| 530.5460 |   | 46,0 | 1-13/16" | 38 |
| 530.5480 |   | 48,0 | 1-7/8" | 38 |
| 530.5510 |   | 51,0 | 2" | 38 |
| 530.5540 |   | 54,0 | 2-1/8" | 38 |
| 530.5570 |   | 57,0 | 2-1/4" | 38 |
| 530.5600 |   | 60,0 | 2-3/8" | 38 |
| 530.5640 |   | 64,0 | 2-1/2" | 38 |
| 530.5650 |   | 65,0 | 2-9/16" | 38 |
| 530.5680 |   | 68,0 | - | 38 |
| 530.5700 |   | 70,0 | 2-3/4" | 38 |
| 530.5730 |   | 73,0 | 2-7/8" | 38 |
| 530.5760 |   | 76,0 | 3" | 38 |
| 530.5830 |   | 83,0 | 3-1/4" | 38 |
| 530.5860 |   | 86,0 | 3-3/8" | 38 |
| 530.5920 |   | 92,0 | 3-5/8" | 38 |
| 530.5980 |   | 98,0 | 3-7/8" | 38 |
| 530.6105 |   | 105,0 | 4-1/8" | 38 |
| 530.6108 |   | 108,0 | 4-1/4" | 38 |
| 530.6114 |   | 114,0 | 4-1/2" | 38 |
| 530.6127 |   | 127,0 | 5" | 38 |