

**BiM gatzagen**



**BiM Gatzagen**

Uitvoering

De MASTER-COBALT gatzaag is ontworpen met 48% meer spaanruimte in de kleinste kamers, waardoor de gatzaag sneller en gelijkmatig in het materiaal dringt, en het reduceert frictie, en voorkomt warmlopen; de gatzaag blijft daardoor langer scherp.

Toepassing

Boren in alle soorten staalplaat incl. roest-vrij-staal, gietijzer, aluminium, messing, koper, brons, hout, hout met spijkers, spaanplaat, triplex, multiplex, kunststof en gipsplaat.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Art.nr. |   | Diam. (mm) | Diam. (inch) | Morse# |
| 530.0140 |   | 14,0 | 9/16" | AV09 |
| 530.0160 |   | 16,0 | 5/8" | AV10 |
| 530.0161 |   | 16,0 | - | AV105 |
| 530.0170 |   | 17,0 | 11/16" | AV11 |
| 530.0190 |   | 19,0 | 3/4" | AV12 |
| 530.0200 |   | 20,0 | - | AV125 |
| 530.0210 |   | 21,0 | 13/16" | AV13 |
| 530.0220 |   | 22,0 | 7/8" | AV14 |
| 530.0240 |   | 24,0 | 15/16" | AV15 |
| 530.0250 |   | 25,0 | 1" | AV16 |
| 530.0251 |   | 25,0 | - | AV155 |
| 530.0270 |   | 27,0 | 1-1/16" | AV17 |
| 530.0290 |   | 29,0 | 1-1/8" | AV18 |
| 530.0300 |   | 30,0 | 1-3/16" | AV19 |
| 530.0301 |   | 30,0 | - | AV185 |
| 530.0320 |   | 32,0 | 1-1/4" | AV20 |
| 530.0321 |   | 32,0 | - | AV205 |
| 530.0330 |   | 33,0 | 1-5/16" | AV21 |
| 530.0350 |   | 35,0 | 1-3/8" | AV22 |
| 530.0351 |   | 35,0 | - | AV225 |
| 530.0370 |   | 37,0 | 1-7/16" | AV23 |
| 530.0380 |   | 38,0 | 1-1/2" | AV24 |
| 530.0400 |   | 40,0 | 1-9/16" | AV25 |
| 530.0401 |   | 40,0 | - | AV255 |
| 530.0410 |   | 41,0 | 1-5/8" | AV26 |
| 530.0430 |   | 43,0 | 1-11/16" | AV27 |
| 530.0440 |   | 44,0 | 1-3/4" | AV28 |
| 530.0450 |   | 45,0 | - | AV285 |
| 530.0460 |   | 46,0 | 1-13/16" | AV29 |
| 530.0480 |   | 48,0 | 1-7/8" | AV30 |
| 530.0500 |   | 50,0 | - | AV315 |
| 530.0510 |   | 51,0 | 2" | AV32 |
| 530.0520 |   | 52,0 | 2-1/16" | AV33 |
| 530.0540 |   | 54,0 | 2-1/8" | AV34 |
| 530.0550 |   | 55,0 | - | AV345 |
| 530.0570 |   | 57,0 | 2-1/4" | AV36 |
| 530.0590 |   | 59,0 | 2-5/16" | AV37 |
| 530.0600 |   | 60,0 | 2-3/8" | AV38 |
| 530.0640 |   | 64,0 | 2-1/2" | AV40 |
| 530.0650 |   | 65,0 | 2-9/16" | AV41 |
| 530.0670 |   | 67,0 | 2-5/8" | AV42 |
| 530.0680 |   | 68,0 | - | AV425 |
| 530.0700 |   | 70,0 | 2-3/4" | AV44 |
| 530.0730 |   | 73,0 | 2-7/8" | AV46 |
| 530.0750 |   | 75,0 | - | AV475 |
| 530.0760 |   | 76,0 | 3" | AV48 |
| 530.0790 |   | 79,0 | 3-1/8" | AV50 |
| 530.0830 |   | 83,0 | 3-1/4" | AV52 |
| 530.0860 |   | 86,0 | 3-3/8" | AV54 |
| 530.0890 |   | 89,0 | 3-1/2" | AV56 |
| 530.0920 |   | 92,0 | 3-5/8" | AV58 |
| 530.0950 |   | 95,0 | 3-3/4" | AV60 |
| 530.0980 |   | 98,0 | 3-7/8" | AV62 |
| 530.1000 |   | 100,0 | - | AV63 |
| 530.1020 |   | 102,0 | 4" | AV64 |
| 530.1050 |   | 105,0 | 4-1/8" | AV66 |
| 530.1080 |   | 108,0 | 4-1/4" | AV68 |
| 530.1110 |   | 111,0 | 4-3/8" | AV70 |
| 530.1140 |   | 114,0 | 4-1/2" | AV72 |
| 530.1210 |   | 121,0 | 4.3/4" | AV76 |
| 530.1270 |   | 127,0 | 5" | AV80 |
| 530.1330 |   | 133,0 | 5-1/4" | AV84 |
| 530.1400 |   | 140,0 | 5-1/2" | AV88 |
| 530.1460 |   | 146,0 | 5-3/4" | AV92 |
| 530.1520 |   | 152,0 | 6" | AV96 |
| 527.1600 |   | 160,0 | 6-1/3" | - |
| 527.1680 |   | 168,0 | 6-5/8" | - |
| 527.1770 |   | 177,0 | 7" | - |
| 527.2000 |   | 200,0 | 7-14/16" | - |
| 527.2100 |   | 210,0 | 8-1/4" | - |