

**Box**



**HSS-G Spiraalboren, Silver-Line**

Uitvoering

HSS-G spiraalboren DIN 338, type N, geslepen uitvoering, tophoek 135°, met kruisaanslijping volgens DIN 1412 Form C. Hoge precisie en standtijd.

Toepassing

Algemeen gebruik, voor het boren van de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd en gelegeerd staal met hoge trek- sterkte (<1000N/mm²), gietijzer, etc.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Art.nr. |  | Diameter | Totaal | Spiraal | V.E. |
| 105.0020 |  | 0,2 | 19 | 3 | 10 |
| 105.0030 |  | 0,3 | 19 | 3 | 10 |
| 105.0040 |  | 0,4 | 20 | 5 | 10 |
| 105.0050 |  | 0,5 | 22 | 6 | 10 |
| 105.0060 |  | 0,6 | 24 | 7 | 10 |
| 105.0070 |  | 0,7 | 28 | 9 | 10 |
| 105.0080 |  | 0,8 | 30 | 10 | 10 |
| 105.0090 |  | 0,9 | 32 | 11 | 10 |
| 105.0100 |  | 1,0 | 34 | 12 | 10 |
| 105.0110 |  | 1,1 | 36 | 14 | 10 |
| 105.0120 |  | 1,2 | 38 | 16 | 10 |
| 105.0130 |  | 1,3 | 38 | 16 | 10 |
| 105.0140 |  | 1,4 | 40 | 18 | 10 |
| 105.0150 |  | 1,5 | 40 | 18 | 10 |
| 105.0160 |  | 1,6 | 43 | 20 | 10 |
| 105.0170 |  | 1,7 | 43 | 20 | 10 |
| 105.0180 |  | 1,8 | 46 | 22 | 10 |
| 105.0190 |  | 1,9 | 46 | 22 | 10 |
| 105.0200 |  | 2,0 | 49 | 24 | 10 |
| 105.0210 |  | 2,1 | 49 | 24 | 10 |
| 105.0220 |  | 2,2 | 53 | 27 | 10 |
| 105.0230 |  | 2,3 | 53 | 27 | 10 |
| 105.0240 |  | 2,4 | 57 | 30 | 10 |
| 105.0250 |  | 2,5 | 57 | 30 | 10 |
| 105.0260 |  | 2,6 | 57 | 30 | 10 |
| 105.0270 |  | 2,7 | 61 | 33 | 10 |
| 105.0280 |  | 2,8 | 61 | 33 | 10 |
| 105.0290 |  | 2,9 | 61 | 33 | 10 |
| 105.0300 |  | 3,0 | 61 | 33 | 10 |
| 105.0310 |  | 3,1 | 61 | 36 | 10 |
| 105.0320 |  | 3,2 | 65 | 36 | 10 |
| 105.0330 |  | 3,3 | 65 | 36 | 10 |
| 105.0340 |  | 3,4 | 70 | 39 | 10 |
| 105.0350 |  | 3,5 | 70 | 39 | 10 |
| 105.0360 |  | 3,6 | 70 | 39 | 10 |
| 105.0370 |  | 3,7 | 70 | 39 | 10 |
| 105.0380 |  | 3,8 | 75 | 43 | 10 |
| 105.0390 |  | 3,9 | 75 | 43 | 10 |
| 105.0400 |  | 4,0 | 75 | 43 | 10 |
| 105.0410 |  | 4,1 | 75 | 43 | 10 |
| 105.0420 |  | 4,2 | 75 | 43 | 10 |
| 105.0430 |  | 4,3 | 80 | 47 | 10 |
| 105.0440 |  | 4,4 | 80 | 47 | 10 |
| 105.0450 |  | 4,5 | 80 | 47 | 10 |
| 105.0460 |  | 4,6 | 80 | 47 | 10 |
| 105.0470 |  | 4,7 | 80 | 47 | 10 |
| 105.0480 |  | 4,8 | 86 | 52 | 10 |
| 105.0490 |  | 4,9 | 86 | 52 | 10 |
| 105.0500 |  | 5,0 | 86 | 52 | 10 |
| 105.0510 |  | 5,1 | 86 | 52 | 10 |
| 105.0520 |  | 5,2 | 86 | 52 | 10 |
| 105.0530 |  | 5,3 | 86 | 52 | 10 |
| 105.0540 |  | 5,4 | 93 | 57 | 10 |
| 105.0550 |  | 5,5 | 86 | 52 | 10 |
| 105.0560 |  | 5,6 | 93 | 57 | 10 |
| 105.0570 |  | 5,7 | 93 | 57 | 10 |
| 105.0580 |  | 5,8 | 93 | 57 | 10 |
| 105.0590 |  | 5,9 | 93 | 57 | 10 |
| 105.0600 |  | 6,0 | 93 | 57 | 10 |
| 105.0610 |  | 6,1 | 101 | 63 | 10 |
| 105.0620 |  | 6,2 | 101 | 63 | 10 |
| 105.0630 |  | 6,3 | 101 | 63 | 10 |
| 105.0640 |  | 6,4 | 101 | 63 | 10 |
| 105.0650 |  | 6,5 | 101 | 63 | 10 |
| 105.0660 |  | 6,6 | 101 | 63 | 10 |
| 105.0670 |  | 6,7 | 101 | 63 | 10 |
| 105.0680 |  | 6,8 | 109 | 69 | 10 |
| 105.0690 |  | 6,9 | 109 | 69 | 10 |
| 105.0700 |  | 7,0 | 109 | 69 | 10 |
| 105.0710 |  | 7,1 | 109 | 69 | 10 |
| 105.0720 |  | 7,2 | 109 | 69 | 10 |
| 105.0730 |  | 7,3 | 109 | 69 | 10 |
| 105.0740 |  | 7,4 | 109 | 69 | 10 |
| 105.0750 |  | 7,5 | 109 | 69 | 10 |
| 105.0760 |  | 7,6 | 117 | 75 | 10 |
| 105.0770 |  | 7,7 | 117 | 75 | 10 |
| 105.0780 |  | 7,8 | 117 | 75 | 10 |
| 105.0790 |  | 7,9 | 117 | 75 | 10 |
| 105.0800 |  | 8,0 | 117 | 75 | 10 |
| 105.0810 |  | 8,1 | 117 | 75 | 10 |
| 105.0820 |  | 8,2 | 117 | 75 | 10 |
| 105.0830 |  | 8,3 | 117 | 75 | 10 |
| 105.0840 |  | 8,4 | 117 | 75 | 10 |
| 105.0850 |  | 8,5 | 117 | 75 | 10 |
| 105.0860 |  | 8,6 | 125 | 81 | 10 |
| 105.0870 |  | 8,7 | 125 | 81 | 10 |
| 105.0880 |  | 8,8 | 125 | 81 | 10 |
| 105.0890 |  | 8,9 | 125 | 81 | 10 |
| 105.0900 |  | 9,0 | 125 | 81 | 10 |
| 105.0910 |  | 9,1 | 125 | 81 | 10 |
| 105.0920 |  | 9,2 | 125 | 81 | 10 |
| 105.0930 |  | 9,3 | 125 | 81 | 10 |
| 105.0940 |  | 9,4 | 125 | 81 | 10 |
| 105.0950 |  | 9,5 | 125 | 81 | 10 |
| 105.0960 |  | 9,6 | 133 | 87 | 10 |
| 105.0970 |  | 9,7 | 133 | 87 | 10 |
| 105.0980 |  | 9,8 | 133 | 87 | 10 |
| 105.0990 |  | 9,9 | 133 | 87 | 10 |
| 105.1000 |  | 10,0 | 133 | 87 | 10 |
| 105.1020 |  | 10,2 | 133 | 87 | 5 |
| 105.1050 |  | 10,5 | 133 | 87 | 5 |
| 105.1100 |  | 11,0 | 142 | 94 | 5 |
| 105.1150 |  | 11,5 | 142 | 94 | 5 |
| 105.1200 |  | 12,0 | 151 | 101 | 5 |
| 105.1250 |  | 12,5 | 151 | 101 | 5 |
| 105.1300 |  | 13,0 | 151 | 101 | 5 |