

**GR**



|  |  |
| --- | --- |
| Toepassing     | Wandtegels |
| Diameters Ø | 115-125-150-180-200-230 |
| Asgat | 22,23 |
| Segmenthoogte     | 7-10 mm |
| Gebruik | Droog |