

**ALC 2/1**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Aantal lijnen | 1 horizontaal / 1 vertikaal |
| Zichtbaar bereik van lijn | 180° horizontaal / vertikaal |
| Nauwkeurigheid | ± 3 mm/10m |
| Zelfnivelleerbereik | ± 6 ° |
| Max. arbeidsbereik | 30 m |
| Max. arbeidsbereik met ontvanger | 60 m |
| Gebruiksduur | 25 h |
| Temperatuurbereik | -18° - +50 °C |
| Laserklasse | 2 |
| Gewicht | 0,28 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| batterijen 3x AA |   |
| 1 magnetische wandhouder WB-M 1/4-ALC |   |
| 1 heuptas BEP ALC 2/1 |   |
| 1 transportkoffer TK-S ALC 2/1 |   |

 |
| Zelfnivellerende kruislijnlaser* Twee 180° zichtbare en afzonderlijk inschakelbare laserlijnen
* Kruislijn-projectie
* Zelfnivellering
* Optisch waarschuwingssignaal bij het overschrijden van het zelfnivellleringsniveau
* Uitschakelbare zelfnivellering
* Zeer goed zichtbare laserlijnen door ontspiegelende beglazing
* Eenvoudige bediening d.m.v. 1 knop
* Inschakelbare pulse-functie voor gebruik met ontvanger
* 1/4" draadopname voor statief
 |