

**LKS 100-300 5/8**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Technische attributen | | Arbeidsbereik | 1,01 - 3,00 m | | Aansluitdraad | 5/8" | | Gewicht | 5,7 kg |  |  | | --- | | Basisuitrusting | | 1 draagriem |  | | 1 adapter LAD 5/8 I-1/4 A |  | |
| Laserstatief   * Stabiel spindelstatief met verstelbare kantelzuil en uitschuifbare zuil. Met ⅝” aansluiting en uitschroefbare gummi voeten. In elkaar geschoven slechts 1,10 m, incl. draagriemen * Werkbereik van 1,01 tot 3,00 m * Verstelbereik klemzuil 0,36 m * Verstelbereik van de uitschuifbare zuil 0,43 m | |