

**LKS 100-300 5/8**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Arbeidsbereik | 1,01 - 3,00 m |
| Aansluitdraad | 5/8" |
| Gewicht | 5,7 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 draagriem |   |
| 1 adapter LAD 5/8 I-1/4 A |   |

 |
| Laserstatief* Stabiel spindelstatief met verstelbare kantelzuil en uitschuifbare zuil. Met ⅝” aansluiting en uitschroefbare gummi voeten. In elkaar geschoven slechts 1,10 m, incl. draagriemen
* Werkbereik van 1,01 tot 3,00 m
* Verstelbereik klemzuil 0,36 m
* Verstelbereik van de uitschuifbare zuil 0,43 m
 |