

**DM14**



DM14
4-gangen natte kernboormachine

4-gangen voor een grote selectie diameters
Aluminium behuizing voor betere koeling en duurzaamheid.
LED-display om de boorprestaties te optimaliseren met waarschuwing voor overbelasting en oververhitting
Motor uitgerust met elektronische overbelasting en thermische beveiliging
Slow Start - automatische tikfunctie
Ingebouwde horizontale en verticale waterpassen voor nauwkeurige uitlijning

model DM14
Vermogen 3500 W
Spanning, frequentie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Boorbereik tot Ø 400 mm
Snelheid 1: 385/225
Snelheid 2: 530/300
Snelheid 3: 975/565
Snelheid 4: 1340/780
Spildraad 1 1/4 "UNC & 1/2" BSP
Afmetingen (LxBxH) 550 x 155 x 210 mm
Gewicht 13,5 kg