

**DM52D**



DM52D
2-gangen droge kernboormachine

Geïntegreerde stofafzuiging voor efficiënt droog boren.
Eenvoudig aan en uit zetten van de soft-beat-functie
Handvat met klemring voor nauwkeurig boren
Horizontaal waterpas voor de hoogste precisie

model DM52D
Vermogen 1800 W
Spanning, frequentie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Boorgebied Droge steen Ø 182 mm
Snelheid 1: 1800/1080
Snelheid 2: 3600/2160
Softslagsnelheid 1: 29 000 bpm
Snelheid 2: 56.000 bpm
Spildraad 1 1/4 "UNC & 1/2" BSP
Afmetingen (LxBxH) 505 x 105 x 210 mm
Gewicht 5,0 kg