

**DM8P**



DM8P
3-gangen natte kernboormachine

Krachtige kernboormotor met 2500 W en constante snelheid voor maximale prestaties
Magnesiumlegering motor en versnellingsbakbehuizing voor minimaal gewicht en maximale sterkte.
3-speed oliebadversnellingsbak met slipkoppeling
LED-belastingindicatorlampje om de boorefficiëntie te optimaliseren met waarschuwing voor overbelasting en oververhitting
Motor uitgerust met elektronische overbelasting en thermische beveiliging
Ingebouwde horizontale en verticale waterpassen voor nauwkeurige uitlijning
Handvat met klemring voor nauwkeurig boren

model DM8P
Vermogen 2500 W
Spanning, frequentie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Snelheid 1: 480
Snelheid 2: 1050
Snelheid 3: 2200
Boordiameter nat Ø 202 mm
Spildraad 1 1/4 "UNC & 1/2" BSP
Klemhals Ø 60 mm
Afmetingen (LxBxH) 463 x 127 x 310 mm
Gewicht 7,3 kg