

**DM9, DM10, DM12**



DM9, DM10, DM12
3-gangen natte kernboormachine

Kies uit drie modellen de machine die het beste past bij uw boorvereisten
Drie versnellingen voor een grote keuze aan boordiameters
Oliebadversnellingsbak met mechanische koppeling
Aluminium behuizing voor betere koeling en duurzaamheid
LED-indicatielampje voor het optimaliseren van de boorefficiëntie met waarschuwing voor overbelasting en oververhitting
Motor uitgerust met elektronische overbelasting en thermische beveiliging
Slow Start - automatische tikfunctie
Ingebouwde horizontale waterpas voor de hoogste precisie

Model DM9
Vermogen 3500
Spanning, frequentie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Boorbereik Ø 250 mm
Snelheid 1: 550/345
Snelheid 2: 1000/630
Snelheid 3: 1600/1000
Spildraad 1 1/4 "UNC & 1/2" BSP
Afmetingen (LxBxH) 550 x 155 x 210 mm
Gewicht 12,9 kg

Model DM10
Vermogen 3500 W
Spanning, frequentie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Boorbereik Ø 300 mm
Snelheid 1: 450/270
Snelheid 2: 810/480
Snelheid 3: 1300/780
Spildraad 1 1/4 "UNC & 1/2" BSP
Afmetingen (LxBxH) 550 x 155 x 210 mm
Gewicht 12,9 kg

Model DM12
Vermogen 3500 W
Spanning, frequentie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Boorbereik Ø 350 mm
Snelheid 1: 350/220
Snelheid 2: 600/370
Snelheid 3: 1000/620
Spildraad 1 1/4 "UNC & 1/2" BSP
Afmetingen (LxBxH) 550 x 155 x 210 mm
Gewicht 12,9 kg