

**L 1506 VR**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. slijpschijf-Ø | 125 mm |
| Onbelast toerental | 2200-6800 /min |
| Opgenomen vermogen | 1200 Watt |
| Afgegeven vermogen | 700 Watt |
| Gewicht | 1,9 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 zijdelingse handgreep | 194.034 |
| 1 slijpbeschermkap 125 Ø | 267.503 |
| 1 spansleutel | 100.110 |
| 1 spanmoer M 14 | 100.080 |
| 1 spanflens | 191.612 |
| 1velcro-steunschijf 115 Ø |   |

 |
| 1200 Watt haakse slijper, 125 mm* VR-volle-golf-elektronica: met toerentalcontrole door tachogenerator, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging en toerentalkeuze
* Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties, extreme uithouding door perfecte koeling
* Asvergrendeling
* Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V
 |