

**L 24-6 230**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. slijpschijf-Ø | 230 mm |
| Onbelast toerental | 6500 /min |
| Opgenomen vermogen | 2400 Watt |
| Afgegeven vermogen | 1450 Watt |
| Gereedschapsopname | M 14 |
| Spanhals-Ø | 64 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 slijpbeschermkap 230 Ø |   |
| 1 SoftVib-handgreep |   |
| 1 spansleutel BL 5 |   |
| 1 spanflens |   |
| 1 spanmoer M 14 |   |

 |
| 2400 Watt haakse slijper, 230 mm* Robuuste motor- en aandrijvingbehuizing. De stabiele en duurzame stalen aandrijving, alsook de door een metalen kap beschermde lagers, verhogen de betrouwbaarheid en de levensduur.
* Ergonomisch slank gevormd motorhuis zorgt voor een optimale geleiding en bediening
* SoftVib-trillingsvrije handgreep verstelbaar in 3 posities
* 2 Componente handgreep
* Schakelaar: met aan-/uitschakelblokkering
* Heropstartbeveiliging na stroomuitval
* Zachte aanloop: voor een veilige start zonder overbelasting van het stroomnet
* Asvergrendeling
* Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
* Beschermkap,optioneel toebehoren (389.625)
 |