

**LLK 1503 VR**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Opgenomen vermogen | 1200 Watt |
| Afgegeven vermogen | 700 Watt |
| Max. slijpschijf-Ø | 152 mm |
| Onbelast toerental | 1500-4700 /min |
| Gewicht | 3,4 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 Profileersteen | 315.494 |
| 1 FixTec-snelspanmoer M 14 | 313.459 |
| 1 compacte slijpschijf 3 mm zacht | 313.416 |
| 1 compacte slijpschijf 3 mm hard | 313.424 |
| 1 compacte slijpschijf 6 mm zacht | 313.432 |
| 1 compacte slijpschijf 6 mm hard | 313.440 |
| 1 transportkoffer met inleg | 319.082 |

 |
| Lasnaadslijper* Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties, extreme uithouding door perfecte koeling
* VR-volle-golf-elektronica: met toerentalkeuze en -controle, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging
* Traploos instelbaar toerental voor optimaal bewerken van verschillende materialen
* Smalle slijpkop: comfortabel slijpen en polijsten in hoeken, makkelijk te geleiden
* Kwaliteitsslijpmiddel uit gecomprimeerd vliesnylon
* Profileersteen: voor voorprofilering van de slijpschijven
 |