

**ST 1005 VE**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Opgenomen vermogen | 400 Watt |
| Afgegeven vermogen | 220 Watt |
| Schuurmateriaal | 39 x 60 mm |
| Slag | 8 mm |
| Onbelast slagtal | 1200-4500 /min |
| Gewicht | 2,2 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 2 schuurzolen met velcro-schuurkussen | 1 set |
| 10 velcro-schuurpapier, P 60 | 258.299 |
| 10 velcro-schuurpapier, P 120 | 258.300 |
| 10 velcro-schuurpapier, P 180 | 258.301 |
| 10 velcro-vlies, A 240, 39 x 60 mm | 258.302 |
| 1 inbussleutel, SW 3 | 217.794 |

 |
| Vingerslijper* VE-elektronica: met traploze keuze van het slagtal via stelwiel
* Vrij zicht op het werktuig
* Slijpschoen: 2 stuks met velcro-schuurkussen 39 x 60 mm meegeleverd
* Door de lineaire beweging van het schuingeplaatste schuurkussen komt de vingerslijper in alle hoeken en kanten, vooral met de spitse kop is alles bereikbaar
* Korte, compacte motor
* Handig, lichtgewicht design
* Voor een perfecte finish van staal en RVS oppervlakken op moeilijk toegangbare plaatsen
* Lange slag voor efficient werken
 |