

**OSE 80-2**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Opgenomen vermogen | 200 Watt |
| Onbelast toerental | 8000 - 13000 /min |
| Onbelast slagtal | 16000 - 26000 /min |
| Slag | 2,0 mm |
| Schuurblok | 80 x 130 mm |
| Bevestiging schuurmateriaal | velcro |
| Aansluiting voor stofafzuiging | Ø 27 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 velcro-schuurblok, 80x130 8F |   |
| 1 filtercassette + 1 filterzak |   |

 |
| Vlakschuurmachine met toerentalregeling* Aan het materiaal aan te passen schuursnelheid door regelbaar toerental.
* De ergonomisch gevormde handgreep met "Softgrip" inzetstuk zorgt voor een stevige greep en een goede geleiding
* Klein en bijzonder licht toestel voor gebruik met één hand, uitstekende ergonomie en speciaal uitgebalanceerd voor trillingsarme werking
* Ingebouwde stofafzuiging en betrouwbare afvoer van het schuurstof door volumineuze filterzak van scheurbestendig papier. De filterzak wordt beschermd door een cassette van slagvaste kunststof
* Aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging
* Speciaal voor schuurwerk op kleine vlakken en randen
* Prima geschikt voor werken boven het hoofd
 |