

**LK 604**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. slijpschijf-Ø | 175 mm |
| Onbelast toerental | 4000 /min |
| Opgenomen vermogen | 1200 Watt |
| Afgegeven vermogen | 720 Watt |
| Gereedschapsopname | M 14 |
| Gewicht | 3,2 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 zijdelingse handgreep | 252.721 |
| 1 spansleutel | 100.110 |
| 1 elastische schuurzool 170 Ø + spanmoer M 14 | 124.079 |

 |
| 1200 Watt haakse slijper voor schuren met schijf 175 mm* Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties, extreme uithouding door perfecte koeling
* Werken zonder beschermkap bij gebruik van elastisch steunpad
* Rubber beschermlaag ter bescherming van machine en werkoppervlak
* Asvergrendeling
 |