

**L 602 VR**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. polijstmiddel-Ø | 220 mm |
| Max. steunzool-Ø | 175 mm |
| Onbelast toerental | 400-2400 /min |
| Opgenomen vermogen | 1500 Watt |
| Afgegeven vermogen | 1000 Watt |
| Gereedschapsopname | M 14 |
| Gewicht | 3,3 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 zijdelingse handgreep | 252.721 |
| 1 beugelhandgreep | 287.709 |

 |
| Polijstmachine met sterk koppel, regelbaar toerental en 2 greepmogelijkheden* VR elektronica: traploos instelbare snelheidscontrole, constante snelheid door tachogenerator, verbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking
* Krachtige 1500 Watt motor met hoge efficiëntie.
* Geïntegreerde luchtafleiding: beschermt tegen directe luchtstroom
* Door perfecte koeling is de polijstmachine hoogbelastbaar. Kopgreep en uitgebalanceerde gewichtsverdeling zorgen voor een optimale hantering
* Optimale balans door uitgebalanceerde gewichtsverdeling en 3 greepvarianten, afhankelijk van de toepassing
* Gummi beschermlaag beschermt machine en werkstukoppervlak bij wisselen pad
* Asvergrendeling
 |