

**PE 14-2 150**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. polijstmiddel-Ø | 200 mm |
| Max. steunzool-Ø | 150 mm |
| Onbelast toerental | 380-2100 /min |
| Opgenomen vermogen | 1400 Watt |
| Afgegeven vermogen | 880 Watt |
| Gereedschapsopname | M 14 |
| Afmetingen (L x H) | 402x117 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 handgreep |   |

 |
| POLISHFLEX, polijstmachine met variabele snelheid en hoog koppel* VR-elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd door tachogenerator, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging en temperatuurcontrole.
* Krachtige 1400 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling
* Constante snelheidscontrole: voor een zachte start, startsnelheid in stand 1 (380 t/min) en een slot voor constante werking.
* Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor optimale koeling van motor en overbrenging. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
* Innovatieve combinatie van planetaire en hoekige tandwielen beperkt lawaaihinder tot een absoluut minimum
* Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
* Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds omfortabel en veilig om vast te houden
* Pinslot: ideaal geplaatst om bedieningsfouten te voorkomen en interfereert niet met de greepzone
* Met gummi beschermlaag voor veilig neerzetten
* 4 meter kabel PUR H05-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten
 |