

**XC 3401 VRG**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Max. polijstmiddel-Ø | 160 mm |
| Velcro-schuurzool-Ø | 140 mm |
| Onbelast toerental | 160-480 /min |
| Slag | 8 mm |
| Onbelast slagtal | 3200-9600 /min |
| Opgenomen vermogen | 900 Watt |
| Afgegeven vermogen | 590 Watt |
| Gewicht | 2,6 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 SoftVib-handgreep | 316.857 |
| 1 beugelhandgreep | 333.565 |
| 1 speciale velcro steunschijf, 140 Ø | 342.637 |

 |
| De unieke excentrische polijstmachine* VR-microprocessor-elektronica: met toerentalregeling door tachogenerator, zachte aanloop, geef-gas-schakelaar, heropstartbeveiliging na stroomuitval, overbelastingsbeveiliging, temperatuurcontrole en toerentalkeuze
* 8 mm slag voor hoge efficientie
* Permanente aandrijving voor een gelijkmatig polierbeeld
* Speciale schokdempende velcro-steunschijf om te polijsten
* Afneembare, ergonomische beugelhandgreep voor een optimalehandling
* Speiaal geschikt voor warmtegevoelige lakken middels weinig warmteontwikkeling aan de oppervlakte
* Contragewicht voor rustige loop
* Lage bouwhoogte en laag gewicht
* Asvergrendeling
* Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V
 |