

**AD 14,4/3,0**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Accuspanning | 14,4 V |
| Accu-capaciteit | 3,0 Ah |
| Max. draaimoment | 60 Nm |
| Koppelinstellingen | 25+1 |
| Onbelast toerental 1ste snelheid | 0-350 /min |
| Onbelast toerental 2de snelheid | 0-1800 /min |
| Boorkop-spanwijdte | 1 - 13 mm |
| Gewicht met accu | 1,8 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 2 accu's AP-K 14,4/3,0 |   |
| 1 snellaadapparaat CA-K 14,4/60 |   |
| 1 transportkoffer |   |

 |
| 2-snelheden accu-boorschroefmachine 14.4 V met Lithium-Ionen techniek* Snelspanboorkop met draaistop
* Rechts-links-loop; middelste stelpositie: veiligheidsblokkering
* Laadindicator
* Universele 1-uur-snellader
* Geïntegreerd ledlicht
* Anti-slip gummi greep voor trillingsarm en comfortabel werken
* Door de 2 snelheden uiterst geschikt voor boren in hout, kunststof en metaal
 |