

**AID 14,4/3,0 ¼ inches**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Accuspanning | 14,4 V |
| Accu-capaciteit | 3,0 Ah |
| Max. draaimoment | 145 Nm |
| Onbelast toerental | 0-2400 /min |
| Gereedschapsopname | 1/4" |
| Gewicht met accu | 1,4 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 2 accu's AP-K 14,4/3,0 |   |
| 1 snellaadapparaat CA-K 14,4/60 |   |
| 1 transportkoffer |   |

 |
| Accu-slagschroever 14,4 V met Lithium-Ionen techniek* Rechts-links-loop; middelste stelpositie: veiligheidsblokkering
* Laadindicator
* Universele 1-uur-snellader
* Geïntegreerd ledlicht
* Opname voor 1/4" bits
* Ergonomische vorm
* Anti-slip gummi greep voor trillingsarm en comfortabel werken
 |