

**BED 69**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Opgenomen vermogen | 1200 Watt |
| Afgegeven vermogen | 700 Watt |
| Onbelast toerental | 3500-10000 /min |
| Gereedschapsopname | M 14 |
| Diamant-boorkronen-Ø | 5-14 mm |
| Gewicht (komplete eenheid) | 15,5 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| Boorstandaard BD 06 | 254.186 |

 |
| Kernbooreenheid voor kantboringen in gevelplaten met PRCD-schakelaar* VR-elektronica: met toerentalcontrole via tachogenerator, overbelastingsbeveiliging en toerentalkeuze
* Kleminrichting: voor plaatdiktes van 20 tot 50 mm, met 2 verstelbare aanslagen (60/60 cm)
* Geïntegreerde watertoevoer: direct door de aandrijfas
* Booreenheid boort trillingsvrij en onder exacte hoek
* Snelkoppeling uit messing: voor ½”- waterslang
* PRCD-veiligheidsschakelaar in de kabel geïntegreerd
 |