

**BHW 1549 VR**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Technische attributen |
| Opgenomen vermogen | 1200 Watt |
| Afgegeven vermogen | 700 Watt |
| Belast toerental | 3000-9000 /min |
| Onbelast toerental | 3500-10000 /min |
| Gereedschapsopname | M 14 |
| Diamantboren-Ø | 5-10 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |

|  |
| --- |
| Basisuitrusting |
| 1 beugelhandgreep | 236.934 |
| 1 steeksleutel SW 17 | 106.461 |
| 1 waterspatbeveiliging | 255.171 |
| 1 metalen koffer | 273.686 |

 |
| Blindgatboormachine met geïntegreerde watertoevoer met PRCD-schakelaar* VR-elektronica: met toerentalcontrole via tachogenerator, overbelastingsbeveiliging en toerentalkeuze
* Snelkoppeling uit messing: voor ½”- waterslang
* Optimale koeling van diamant boorkronen door geïntegreerde waterdoorvoer in de aandrijfas
* Voor werken uit de hand of met boorstandaard BD 6 en BD 18
* Ook inzetbaar met FLEX waterdrukvat
* PRCD-veiligheidsschakelaar in de kabel geïntegreerd
* Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V
 |